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	Стул ученический регулируемый на квадратной трубе
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	Назначение
	Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика
	Стул для учебных заведений, кабинетов химии, биологии, физики
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Сечение основной профильной трубы (стойки)
	Дополнительная характеристика, обусловленная конструктивными требованиями
	25×25
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Сечение вспомогательной трубы (кронштейн)
	Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями
	20×20
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Толщина стенки трубы
	Дополнительная характеристика, обусловленная механической прочностью
	1,2
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Материал сиденья и спинки
	Дополнительная характеристика, обусловленная долговечностью и гигиеной
	Берёзовая гнуто-клеёная фанера, толщина 9±1 мм, покрыта 3 слоями бесцветного мебельного лака НЦ-218, безопасного для детей и соответствующего требованиям ТР ТС 025/2012.
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Крепление сиденья и спинки к каркасу
	Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью
	Металлические вытяжные заклёпки, болты мебельные
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Прочность крепления сиденья
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации
	Не менее 200 даН
	
	даН
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Прочность крепления спинки
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации
	Не менее 80 даН
	
	даН
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Устойчивость (угол опрокидывания)
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью
	Не менее 14°
	
	°
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Угол наклона спинки
	Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой и правильной посадкой
	5° назад (соответствует п. 5.3.2 ГОСТ 19917-2014)
	
	°
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Регулировка по ростовым группам
	Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой
	2–4, 3–5, 4–6, 5–7
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Защита свободных концов труб
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью
	Пластмассовые заглушки
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Тип покрытия каркаса
	Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям
	Порошковая краска
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Стойкость покрытия
	Дополнительная характеристика, обусловленная условиями эксплуатации
	К механическим повреждениям, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Стандартные цвета каркаса (по RAL)
	Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера
	белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), коричневый (8017), чёрный (9005), ДРУГОЙ
	
	—
	Участник перечисляет все доступные цвета

	
	
	
	
	Сертификация
	Дополнительная характеристика, обусловленная законодательством
	Сертифицирован по ТР ТС 025/2012, соответствует ГОСТ 23381-2016 и ГОСТ 19917-2014
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению
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