Rule base

|  |  |
| --- | --- |
|  | Required BattPower kWh |
| DepTime |  | **VHigh** | **High** | **Avr** | **Low** | **VLow** |
| **VShort** | VHP1 | HP0,8 | MP0,8 | LP0,7 | VLP0,5 |
| **Short** | VHP0,8 | HP0,6 | MP0,6 | LP0,8 | VLP0,6 |
| **Med** | VHP0,6 | HP0,4 | MP0,4 | LP1 | VLP0,7 |
| **Long** | VHP0,4 | MP1 | LP0,3 | VLP0,3 | VLP0,8 |
| **VLong** | HP1 | MP0,9 | LP0,5 | VLP0,4 | VLP1 |