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	Двухсторонний библиотечный архивный стеллаж на шесть полок
Код КТРУ: 31.01.12.120-00000004

[image: ]

[image: ]
	шт
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	Назначение
	Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика
	Стеллаж для школьных и муниципальных библиотек, архивов, центров образования цифрового и гуманитарного профилей, учреждений дополнительного образования
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Соответствие качеству
	Дополнительная характеристика, обусловленная качеством изделия
	Соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Конструкция
	Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью
	Двухстороннее исполнение с усилением под каждой полкой (труба 20×20 мм)
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Каркас
	Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями
	Стальные профильные трубы 25×25 мм и 20×20 мм, толщина стенки 1,2 мм
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Количество полок
	Дополнительная характеристика, обусловленная конструктивными особенностями
	6 шт.
	
	шт
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Полки (материал)
	Дополнительная характеристика, обусловленная долговечностью
	ЛДСП
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Полки (толщина)
	Дополнительная характеристика, обусловленная прочностью
	16 мм, 22 мм, 32 мм
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Углы полок
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью
	Прямые
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Грузоподъёмность одной полки
	Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью
	60 кг (30 кг с каждой стороны, равномерно распределённая нагрузка)
	
	кг
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Стандартные размеры
	Дополнительная характеристика, обусловленная габаритами
	1900×910×600 мм (высота × ширина × глубина)
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Крепление полок
	Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью
	Саморезы
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Ограничитель
	Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью
	Крепится к полке евровинтами
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Концы труб
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью
	Пластмассовые заглушки
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Покрытие каркаса
	Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям
	Порошковое, устойчивое к царапинам, УФ-излучению, влаге и атмосферным воздействиям
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Цвет каркаса (RAL)
	Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера
	Белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), коричневый (8017), чёрный (9005), ДРУГОЙ
	
	—
	Участник перечисляет все доступные цвета

	
	
	
	
	Цвет полок (ЛДСП)
	Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера
	Бук, вишня оксфорд, крем, ольха, орех таволато, итальянский орех, серый, белый, ясень шимо, ДРУГОЙ
	
	—
	Участник перечисляет все доступные цвета

	
	
	
	
	Вес и объём
	Дополнительная характеристика, обусловленная логистикой
	27,48 кг, 0,14 м³
	
	кг / м³
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению
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