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	1
	作業中不得戴手套，以防手指被鑽軸捲傷
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	操作前先檢查鑽頭並調整機器夾具
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	銷子要使用規定的，不得用代替品
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	夾住工作物要確實夾牢
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	操作鑽頭於工作物時壓力應均勻穩定不可猛力衝擊
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	時常注意鑽孔用把手，如有故障鑽頭可能急速下降發生危險
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	鑽孔操縱須時常注意，固定夾如果不靈將發生危險
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	變更皮帶速度時，必須將馬達停止
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	鑽頭的固定螺栓儘可能使用最短的
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	機器有異常馬上切斷電源
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 檢查結果正常請打(  )，異常請打( X )；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
2. 實施檢查後，如發現對操作人員有危害之虞時，應立即報告上級主管（系、所及中心主任、實驗場所管理人），發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。
3. 以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目。
[bookmark: _GoBack]4. 本自動檢查表請於每月10日前完成檢查，並自行留存於實驗場所中，保存三年，以便供勞檢單位備查。
