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Технічна Специфікація
1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».
1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки GlobalGiving.
Учасник тендеру може подати пропозицію на будь-який товар. 


2. Технічні характеристики предметів закупівлі
      

	Назва товару
	Кількість(од)
	Характеристики
	Опис запропонованого товару

	Електрокардіограф
	9
	Тип: 12-канальний електрокардіограф (одночасна реєстрація 12 каналів ЕКГ) 
Стандартні відведення: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6 
Дисплей: 5.7" LCD, роздільна здатність 320×240 
Розрядність АЦП: 24 біти 
Частота дискретизації: 1000 Гц/канал 
Термопринтер: роздільна здатність 8 точок/мм 
Папір: термопапір у рулонах 110 мм × 25 м 
Швидкість друку: 5 / 10 / 25 / 50 мм/с 
Живлення: від мережі змінного струму 100–240 В, 50/60 Гц або від внутрішнього акумулятора

	

	Аналізатор біохімічний напівавтоматичний
	1
	Принцип аналізу        	колориметрія, турбідиметрія
Тести, які виконуються           	АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ, КФК, амілаза, триглі цериди, холестерин, сечова кислота, сечовина, креатинін, глюкоза, загальний білок, альбумін, білірубін, глікований гемоглобін та ін.
Довжини хвиль, нм  	340, 405, 510, 546, 578, 630
Реакційна температура          	25 °C , 30 °C , 37 °C , кімнатна температура
Кювета 32 мкл
Джерело світла          	вольфрам-галогенова лампа 10 Вт
Пам’ять          	до 3000 результатів
Підключення	RS232 або USB
Габарити (ш*г*в)       	420*350*158 мм
Вага  	7 кг
	

	Опромінювач бактерицидний із жалюзі
	6 
	Джерело випромінювання: бактерицидна лампа 
Довжина хвилі УФ: 253,7 нм 
Напруга живлення: 220 ±10% В 
Частота: 50 Гц 
Споживана потужність: 28 Вт 
Ресурс лампи: 9000 год 
Рекомендована площа приміщення: до 25 м² 
Висота установки: не менше 2,3 м від підлоги 
Габарити: довжина 500 мм, висота 130 мм, ширина 200 мм 
Маса: 5 кг 

	

	[bookmark: _heading=h.miksmdo94rri]Монітор пацієнта для добового вимірювання артеріального тиску
	5
	Тип: амбулаторний монітор добового артеріального тиску (24-годинний ABPM) 
Метод вимірювання: осцилометричний 
Діапазон вимірювання тиску: 0–290 мм рт. ст. 
Діапазон вимірювання пульсу: 40–240 уд/хв 
Інтервали автоматичного вимірювання: 15 / 30 / 60 / 120 / 240 хв 
Одиниці виміру: мм рт. ст. / кПа 
Дисплей: кольоровий LCD 2,4" 
Пам’ять вимірювань (для 24 год): до 358 показань 
Живлення: 2×AA; автономна робота до 48 годин 
Габарити: 128 × 69 × 36 мм 
Маса: близько 270 г 
 Інтерфейс підключення до ПК: USB, наявне ПЗ

	
[bookmark: _heading=h.649n8o6ao4sk]

	Пульсоксиметр
	10
	Диапазон SpO2:

35%-100%, дискретность 1%, погрешность (70%-100%) 2%

Диапазон измерений частоты пульса:

25 уд/мин – 250 уд/мин, дискретность 1 уд/мин, погрешность 2 уд/мин
	

	Глюкометр з функцією вимірювання холестерину в крові   з тестовими полосками
	23
	Швидкість вимірювання - 10/15 сек
Об'єм краплі крові - 4/15 мкл
Кількість збережених у пам'яті вимірювань - 200/100
	

	Терапевтичний ультразвук зі змінними частотами.
	1
	Апарат ультразвукової терапії
Наявність дисплей LCD кольоровий, 480 x 272, діагональ 10,9 см (4,3“)
Регулювання всіх параметрів терапії виконується за допомогою кнопок сенсорного екрану та/або на передній панелі пристрою
Автоматичне розпізнавання апаратом підключених аксесуарів
Наявність екран для вибору виду терапії
Наявність списку терапевтичних протоколів
Наявність енциклопедії з детальною інформацією про обраний терапевтичний протокол
Наявність ручного вводу параметрів терапії згідно з вимогами користувача
Наявність функції попереднього підігріву ультразвукового аплікатора
Наявність екран розширених параметрів терапії
Наявність індикації під час терапії
Наявність збереження власних протоколів лікування
Наявність меню для роботи з власними протоколами лікування
Перегляд останніх протоколів лікування
Можливість змінювати пароль, який апарат вимагає після включення
Наявність функції калібрування ультразвукових аплікаторів
Можливість працювати від акумулятору (опція)
Параметри ультразвукового генератору:
-         	Максимальна інтенсивність в постійному режимі від 0,1 до 2 Вт/см2
-         	Максимальна інтенсивність в імпульсному режимі від 0,1 до 3 Вт/см2
-         	Робоча частота 1 МГц ± 5 %  та  3,1 МГц ± 5 %
-         	Модуляція частоти від 10 Гц до 150 Гц ± 5%
-         	Коефіцієнт заповнення від 5% до 95% ± 5% від встановленої величини
-         	Коефіцієнт заповнення - встановлені значення 6,25% (1:16), 12,5% (1: 8), 25% (1: 4), 50% (1: 2), 100% (1: 1) ± 5% від встановленої величини
-         	Максимальна вихідна потужність 13,2 Вт ± 20 %
-         	Час ультразвукової терапії від 1 с до 30 хвилин, з кроком 1 с
Наявність ультразвукова голівка 5 см2 – 1шт.
Наявність адаптеру живлення
Розмір апарату 380 x 190 x 260 мм
Вага апарату не більш 3 кг

	

	Апарат для імпульсної магнітотерапії двоканальний
	1
	Потужність  7–20 ВА (залежно від обраного типу аплікатора)
Припинення застосування  звуковий сигнал + інформація, доступна на екрані
Діапазон частот  2–72 Гц
Індукція магнітного поля 40 мТл
Імпульсна форма хвилі прямокутний
Розміри 175 × 90 × 28 мм, Вага 280 г
	

	Спирограф
	1
	Розраховує 32 параметрів:
 FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Вік легень, Екстрап. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT, MVV(вим.), MVV (розр.).
•  Тести: FVC (ФЖЕЛ), VC (ЖЕЛ), MVV (МВЛ), POST (ПОСТ тест)
•  Робота з ПК у реальному часі.
•  Виведення результатів на принтер через комп'ютер.
•  Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS\ERS.
•  Об'єм пам'яті: від 10000 тестів.
•  Вбудований дисплей з роздільною здатністю: 160х80 пікселів
•  Розміри пристрою: 160×55×25 мм.
•  Вага пристрою: 140 г.
•  Знімний датчик потоку не потребує калібрування.
•  Робота від акумулятора, заряджання через USB.

Комплектація:
Spirobank II - 1шт.
Кабель USB- 1шт.
Затискач для носа- 1шт.
Сумка для перенесення - 1шт.
Інструкція користувача -1шт.
Програмне забезпеченням MIR Spiro
Комплектація турбіна одноразова з паперовим мундштуком -60 шт.
	

	Екранований бактерицидний опромінювач з жалюзі
	5
	Тип: екранований бактерицидний опромінювач з жалюзі (УФ-С)

Рекомендована площа приміщення: до 30 м²

Джерело УФ-С випромінювання: безозонова бактерицидна лампа

Кількість ламп: 1 шт

Потужність бактерицидної лампи: 15 Вт

Пікова довжина хвилі УФ-С: 254 нм

Потужність УФ-С випромінювання: 4,8 Вт

Наявність вентиляторів (модель FAN): так

Електроживлення: 230 В, 50 Гц

Споживана потужність: 17 Вт

Ефективний ресурс лампи: 9000 год

Габарити (В×Ш×Г): 90 × 510 × 75 мм

Маса: 2,35 кг

Гарантія: 36 місяців
	

	Тонометр для вимірювання тиску з дорослою манжетою механічний
	20
	ип: тонометр механічний (анероїдний) для вимірювання артеріального тиску

Комплектація: манометр анероїдний + нагнітач (груша) з клапаном скидання повітря + манжета доросла + стетоскоп (за потреби/якщо входить у комплект)

Діапазон вимірювання тиску: не менше 0–300 мм рт. ст.

Ціна поділки шкали: не більше 2 мм рт. ст.

Точність вимірювання: ±3 мм рт. ст.

Манжета: доросла, окружність плеча в межах 22–32 см (або універсальна 22–42 см)

Матеріал манжети: тканинна/нейлонова з фіксацією (липучка)

Умови експлуатації: медичний виріб для використання в закладах охорони здоров’я

Гарантія: не менше 12 місяців

Документи: декларація відповідності / інструкція українською (або мовою, визначеною законодавством)
	

	Системи для визначення холестерину
	12
	Тип: портативна система моніторингу холестерину / ліпідного профілю (кількісне визначення) 
Показники/тести:
· Загальний холестерин (CHOL)
· ЛПВЩ (HDL)
· Тригліцериди (TRIG)
· Розрахункові: LDL, співвідношення CHOL/HDL 
Принцип вимірювання: рефлектометрична фотометрія 
Час отримання результату: до 2 хвилин 
Матеріал зразка: капілярна та венозна кров, плазма, сироватка (для професійного використання) 
Об’єм зразка:
· для 3-в-1 ліпідної панелі: 35 мкл
· для індивідуального тесту CHOL: 10 мкл 
Пам’ять приладу: до 200 результатів з датою/часом 
Передача даних: USB-порт для передачі на ПК 
Калібрування: код-чіп (Code Chip) 
Одиниці вимірювання: mg/dL або mmol/L 
[bookmark: _heading=h.x1kktz53phq0]
	

	Офтальмоскоп портативний
	4
	Температура кольору: 5000 К Діапазон лінз: 27 лінз від -35 до +40 діоптрій 5 апертур: щілина, «без червоного» фільтр, фіксаційна зірка з лінійкою, велике коло, мале коло На вибір фиксационная зірка або кобальтовий синій фільтр для дослідження рогівки
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