[bookmark: _GoBack]作業環境含氧量／二氧化碳測定及檢查紀錄表
系所單位： 	實驗室名稱：                                 檢查日期：　　　年　　月　　日
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	測定方法
	五點區域採樣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	個人採樣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	側定條件
	室溫（℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	濕度（RH）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	測定結果
	含氧量（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2（PPM）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	空氣呼吸器及其他防護器材
	良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	不佳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	測定結果之判定
	正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	應採防範措施
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	1. 作業環境內空氣中含氧量應18%以上，CO2含量在5,000 ppm以下，否則應採防範措施。
2. 缺氧初期症狀為顏面蒼白或紅暈、脈搏及呼吸加快、呼吸困難或頭痛，缺氧末期症狀為意識不明、厥攣、呼吸停止或心臟停止跳動。
3. 作業情況:依系所氧氣測定器操作步驟測定。
4. 本表每日作業前紀錄，各單位自存於月底送職業安全衛生管理單位存查。（保存三年）


檢查人員：	實驗室負責人：	單位主管：

