
	Канал
	Инструмент
	Способ подключения
	Примечания

	1
	Kick in
	Shure Beta 91a или аналог
	

	2
	Kick out
	Shure beta 52a
	Короткая стойка журавль

	3
	Snare Top
	Shure SM57, beta56 или аналог
	Специальное крепление

	4
	Snare bottom
	Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог
	Специальное крепление

	5
	Tom 1
	Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог
	Специальное крепление

	6
	Tom2
	Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог
	Специальное крепление

	7
	Floor
	Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог
	Специальное крепление

	8
	Hi-hat
	Shure SM81 или аналог
	Стойка-журавль

	9
	Overhead L
	AKG C414, Shure SM81 или аналог
	Стойка-журавль

	10
	Overhead R
	AKG C414, Shure SM81 или аналог
	Стойка-журавль

	11
	Bass
	Direct out басового усилителя или DI-box
	

	12
	Перкуссия overhead
	Shure SM81 или аналог
	Стойка-журавль

	13
	Бонг 1
	Shure SM57, beta56 или аналог
	Специальное крепление или стойка журавль

	14
	Бонг 2
	Shure SM57, beta56 или аналог
	Специальное крепление или стойка журавль

	15
	Электрогитара 1
	Sennheiser e906, shure SM57
	Короткая стойка журавль

	16
	Акустическая гитара 1
	Di-box или Direct out комбоусилителя
	Гитаристы привозят свои акустические комбоусилители

	17
	Электрогитара 2
	Sennheiser e906, shure SM57
	Короткая стойка журавль

	18
	Акустическая гитара 2
	Di-box или Direct out комбоусилителя
	Гитаристы привозят свои акустические комбоусилители

	19,20
	Синтезатор 1
	2x Di-box
	

	21,22
	Синтезатор 2
	2x Di-box
	

	23-27
	1-е скрипки
	Свои 5 х Аналог DPA4099 
	Собственные крепления

	28-31
	2-е скрипки
	Свои 4 х Аналог DPA4099 
	Собственные крепления

	32,33
	Альты
	Свои 2 х Аналог DPA4099 
	Собственные крепления

	34-36
	Тромбоны 
	Свои 3 х Аналог DPA4099 
	Собственные крепления

	37-40
	Трубы
	Свои 4 х Аналог DPA4099 
	Собственные крепления

	41, 42
	Бэк-вокал
	2 х Shure SM58
	2 стойки-журавль

	43
	Основной вокал
	Радиосистема с капсюлем Shure SM58
	В руках

	44
	Ведущий
	Радиомикрофон с кнопкой
	

	45
	TalckBack
	
	Возможно использование микрофона ведущего на время саундчека




	Мониторы линии
	Зона работы
	Количество кабинетов или иные примечания

	1
	Дирижер 1 кабинет
	1 кабинет

	2
	Синтезатор 1
	1 кабинет

	3
	Синтезатор 2
	1 кабинет

	4
	Гитары
	2 кабинета

	5
	Барабаны 
	XLR (IEM со своим предусилителем)

	6
	Бэквокал 
	1 кабинет

	7
	Основной вокал
	1 кабинет или радио IEM 

	8
	Прострел в районе виолончелей
	На стойке

	9
	Простел в районе медных духовых
	На стойке




Точное место установки мониторов определяется во время монтажа сцены.


Для проведения концерта необходимо 8 стоек-журавль полноценных, 3 коротких), а также вся необходимая коммутация

Для проведения концерта необходим цифровой микшерный пульт, позволяющий микшировать данное количество каналов. Модели пультов в порядке предпочтения, Midas heritage HD96/24  Allen&Heath D-live, Yamaha CL5.

