	№
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование показателя, характеристики
	Тип характеристики
	Значение показателя, установленное заказчиком
	Предложение участника
	Ед. изм. значения
	Обоснование

	1
	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 24 крючка
Код КТРУ: 31.01.13.190-00000004
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	шт
	1
	Назначение
	Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика
	Вешалка для оснащения гардеробных комнат, раздевалок спортивных залов и бассейнов, гостиниц, санаториев, фитнес-клубов и других общественных помещений
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Соответствие качеству
	Дополнительная характеристика, обусловленная качеством изделия
	Соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Конструкция
	Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью
	Двухстороннее исполнение для размещения одежды с обеих сторон
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Каркас (несущие элементы)
	Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями
	Стальные профильные трубы 25×25 мм, толщина стенки 1,2 мм
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Каркас (дополнительные элементы)
	Дополнительная характеристика, обусловленная конструктивными особенностями
	Стальные профильные трубы 15×15 мм, толщина стенки 1,2 мм
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Количество крючков
	Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью
	24 шт. (по 12 с каждой стороны)
	
	шт
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Крючки
	Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью
	Металлические, приварные
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Несущая способность
	Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью
	48 кг (равномерно распределённая нагрузка)
	
	кг
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Стандартные размеры
	Дополнительная характеристика, обусловленная габаритами
	1400×1000×1700 мм (ширина × глубина × высота)
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Концы труб
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью
	Пластмассовые заглушки
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Покрытие каркаса
	Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям
	Порошковое, устойчивое к царапинам, УФ-излучению, влаге и атмосферным воздействиям
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Цвет (RAL)
	Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера
	Белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), коричневый (8017), чёрный (9005), ДРУГОЙ
	
	—
	Участник перечисляет все доступные цвета
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