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Nota: ______


Estudiante: ______________________ Sección: 9-_____ Fecha: ____/____/2026
PARTE I: DESAFÍO EN TINKERCAD - LED Y PULSADOR (Valor: 6 Puntos)
Instrucciones: Inicie sesión en Tinkercad Circuits. Diseñe un circuito donde una batería alimente un diodo LED, pero la corriente solo pase cuando mantenga presionado un pulsador (botón). Una vez que funcione la simulación, pegue la evidencia aquí.
• Componentes requeridos en su lienzo:
  1. Batería (Fuente de energía)
  2. Diodo LED (Luz)
  3. Resistencia (Para proteger el LED de quemarse)
  4. Pulsador (Interruptor manual)
	[ CLIC AQUÍ Y PEGUE LA CAPTURA DE PANTALLA DE SU CIRCUITO DE TINKERCAD FUNCIONANDO]





PARTE II: PREGUNTAS DE COMPROBACIÓN BÁSICA (Valor: 3 Puntos, 1.5 puntos cada una)
1. ¿Qué función exacta cumple el pulsador (botón) en este circuito eléctrico cuando no lo estamos tocando y cuando lo presionamos?
R/ 
2. ¿Por qué es obligatorio conectar una resistencia junto al LED? ¿Qué le pasaría al LED en la simulación si lo conectamos directo a la batería sin resistencia?
R/ 
PARTE III: RÚBRICA DE EVALUACIÓN (CRITERIOS DE LOGRO) (Para Uso Exclusivo del Docente)
	Indicador de Logro
	Inicial (1 pto)
	Intermedio (2 pts)
	Avanzado (3 pts)

	Conexión de Componentes
	Une los cables al azar en Tinkercad. Olvida la resistencia o el LED está al revés (polaridad incorrecta).
	Conecta todos los componentes en el lienzo, pero confunde los pines del pulsador o las terminales del LED.
	Conecta correctamente el LED (ánodo/cátodo), la resistencia de protección y las patitas adecuadas del pulsador.

	Simulación y Lógica
	El circuito no enciende o el LED se quema de forma permanente al iniciar la simulación.
	El LED se enciende solo, pero el pulsador no cumple ninguna función (la luz no se apaga al soltarlo).
	La simulación corre con éxito: el LED enciende únicamente cuando se mantiene presionado el pulsador.

	Comprensión del Circuito
	Presenta dificultades para contestar la función de las piezas o deja las preguntas en blanco.
	Explica el circuito con dudas, confundiendo la función protectora de la resistencia o el estado del botón.
	Explica con claridad y con sus propias palabras cómo viaja la corriente por el pulsador y por qué la resistencia protege al LED.



